

江西枫林涉外经贸职业学院
新能源汽车实训中心建设项目招标公告
招标编号：FLXY202503
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，江西枫林涉外经贸职业学院招标办公室受江西枫林涉外经贸职业学院委托，就该项目所需设备进行国内公开招标，欢迎有资质的企业前来参加投标。
一、基本情况
1.招标人：江西枫林涉外经贸职业学院。
2.项目地点：江西枫林涉外经贸职业学院位于江西省赣江新区永修组团。
3.项目简介：该项目是为适配新能源汽车产业发展浪潮，破解我校实训教学与产业脱节难题，满足实训实操、科研创新及教学管理信息化需求，特策划本次新能源汽车实训中心建设项目，为高质量人才培养提供硬件支撑。
4.项目招标内容：新能源汽车实训中心建设项目。（具体设备清单及参数详见招标文件）。
二、投标人资格要求
1.投标人应具有投标项目的经营范围，请提供投标人合格有效的法人营业执照副本、税务登记证和组织代码证的复印件各一份。
2.投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需）。法定代表人和投标代表的身份证复印件一份。
以上证件的复印件均须盖上单位公章进行扫描。
3.投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标活动应当具备的条件。
4.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
5.投标人被“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的不能参加投标。
6.标书公示网址：http://www.jxfte.com/。
三、投标报名
报名时间：2025年11月24日至11月28日
[bookmark: _GoBack]递交投标文件时间：2025年12月1日至2025年12月5日
开标时间：2025年12月9日16时
报名地点：江西枫林涉外经贸职业学院教学楼8308室
报名联系人：陈永生
联系电话：13635970766
电子信箱：121697927@qq.com
报名所需提交的资料至少包括：投标申请函、投标期间联系人和联系方式（至少包括手机、电子信箱）、法定代表人授权委托书、企业营业执照（副本）、及近1年完成的类似项目的设备供货业绩。
上述资料发邮件至上述邮箱，逾期递交的资料不予接受。对于提供虚假资料的投标人，一经查明，取消其投标人资格。另，发邮件时主题务必写明所投项目名称，发邮件后可电话或信息形式进行确认，否则如有遗漏，后果自负；招标联系人及联系方式请留下参与现场投标人的联系方式，以便后期项目各种事宜的联系沟通。
四、发售标书时间和地点
招标人将告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发售招标文件，时间和地点另行通知。

江西枫林涉外经贸职业学院
                              教务处
                                2025年11月24日

附件：
新能源汽车实训室中心建设规划清单

	新能源汽车实训室中心建设规划清单

	序号
	项目
	设备名称
	单位
	数量

	1
	新能源汽车VR智能教学软硬件
	桌面式虚拟现实操作平台一体机
	台
	1

	
	
	86寸智能教学一体机
	套
	1

	
	
	纯电动汽车拆装VR交互式实训软件
	套
	1

	
	
	新能源汽车VR教学软件
	套
	1

	
	
	汽车VR智慧课堂教学软件
	套
	1

	
	
	汽车动力系统拆装VR交互式实训软件
	套
	1

	2
	新能源汽车台架及
配套智能教学软件
系统
	纯电动汽车动力电池系统实训台
	台
	1

	
	
	纯电动汽车动力电池系统实训台智能教学系统
	套
	1

	
	
	纯电动汽车电动转向系统实训台
	台
	1

	
	
	纯电动汽车电动转向系统实训台智能教学系统
	套
	1

	
	
	纯电动汽车高压控制系统实训台
	台
	1

	
	
	纯电动汽车高压控制系统实训台智能教学系统
	套
	1

	
	
	纯电动汽车驱动系统实训台
	台
	1

	
	
	纯电动汽车驱动系统实训台智能教学系统
	套
	1

	
	
	纯电动汽车空调系统实训台
	台
	1

	
	
	纯电动汽车空调系统实训台智能教学系统
	套
	1

	
	
	交直流充电桩教学实训台
	台
	1

	
	
	纯电动汽车车身电器实训台
	台
	1

	
	
	动力总成拆装实训台
	台
	1






实训室配置及产品参数

	实训室配置及产品参数

	项目
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	新能源汽车三电实训室
	1
	纯电动汽车动力电池系统实训台
	台
	1

	
	2
	电池管理系统优教智评检测终端
	套
	1

	
	产品参数（纯电动汽车动力电池系统实训台，带智能教学系统)：
(1)产品采用比亚迪秦Ev纯电动汽车原车器件，可以真实的呈现该系统组成与各组件形态。
(2)设备断掉高压电后方便各组成部件拆卸，以及各组成件的认知。
(3)动力电池包密封盖进行局部解剖，解剖部位采用透明亚克力板进行封装，可观察电池包内部重要组成件及电池路连接形式。
(4)产品可对电池管理系统低压线路电信号进行测量，学员可借助万用表，示波器等设备对各测试点进行检测。如：电压信号、电阻信号、脉冲信号等。
(5)训练台检测面板UV打印彩色电池管理系统电路原理图，测面板采用亚克力材质；检测端子名称采用黑色字体UV打印，并标注与原理图上线路连接关系对应的数字。
(6)检测面板平铺，检测面板上UV打印原车线束插接器端子排列图。
(7)训练台必须与纯电动汽车高压充配电总成训练台、纯电动汽车电驱动系统训练台、纯电动汽车电动空调训练台、纯电动汽车电控助力转向训练台、纯电动汽车车身电气训练台等互联互动，为互联设备提供能量源。
(8)训练台采用钢架结构焊接而成，经高温喷塑工艺，底部安装6个万向脚轮。
(9)产品尺寸约：2200mm*1200mm*1700mm（长*宽*高）。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	3
	纯电动汽车电动转向系统实训台
	台
	1

	
	4
	转向系统优教智评检测终端
	套
	1

	
	产品参数（纯电动汽车电动转向系统实训台，带智能教学系统)：
(1)产品采用比亚迪秦Ev纯电动汽车原车器件，可以真实的呈现该系统组成与各组件形态。
(2)设备断掉高压电后方便各组成部件拆卸，以及各组成件的认知。
(3)产品可以对汽车电控助力转向系统低压线路电信号进行测量，学员可以借助万用表、示波器等设备对各测试点进行检测。如：电压信号、电阻信号、脉冲信号等。
(4)训练台检测面板UV打印彩色电控助力转向系统电路原理图，检测面板采用亚克力材质；检测端子名称采用黑色字体UV打印，并标注与原理图上线路连接关系对应的数字。
(5)检测面板平铺，检测面板上UV打印原车线束插接器端子排列图。
(6)训练台与纯电动汽车高压充配电总成训练台、纯电动汽车电驱动系统训练台、纯电动汽车动力电池及管理系统训练台、纯电动汽车电动空调系统训练台、纯电动汽车车身电气训练台等互联互动，为互联设备提供能量源。
(7)训练台采用钢架结构焊接而成，经高温喷塑工艺，底部安装4个万向脚轮，脚轮带自锁装置，可以固定位置。
(8)长*宽*高：1800mm*1200mm*1700mm。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	5
	纯电动汽车高压控制系统实训台
	台
	1

	
	6
	高压控制系统优教智评检测终端
	套
	1

	
	产品参数（纯电动汽车高压控制系统实训台，带智能教学系统)：
(1)产品采用比亚迪秦Ev纯电动汽车充配电总成，充配电总成内部包含车载充电器模块、DC-DC模块、高压配电箱模块等。
(2)充配电总成箱盖采用透明亚克力板封装，可直观的观察内部电子元器件结构及线路连接，方便学员对充配电总成内部结构认知。
(3)产品可对充配电总成系统低压线路电信号进行诊断与测量，学员可以借助万用表、示波器等设备对各测试点进行检测。如：电压信号、电阻信号等。
(4)训练台检测面板UV打印彩色充配电总成电路原理图；检测面板采用亚克力材质；检测端子名称采用黑色字体UV打印，并标注与原理图上线路连接关系对应的数字。
(5)检测面板平铺，检测面板上UV打印原车线束插接器端子排列图。
(6)高压充配电总成有独立冷却循环系统，冷却系统由电子水泵、内部水道、散热器、水箱、电子风扇等组成，电子水泵和电子风扇采用直流12V电源驱动。
(7)训练台采用钢架结构焊接而成，经高温喷塑工艺，底部安装4个万向脚轮，脚轮带自锁装置，可以固定位置。
(8)训练台与动力电池及管理系统训练台、电驱动系统训练台、电动空调系统训练台、电控助力转向系统训练台、车身电气系统训练台等互联互动。
(9)产品尺寸约：1100mm*1200mm*1700mm（长*宽*高）

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	7
	纯电动汽车驱动系统实训台
	台
	1

	
	8
	动力驱动系统优教智评检测终端
	套
	1

	
	产品参数（纯电动汽车驱动系统实训台，带智能教学系统)：
(1)产品采用比亚迪秦Ev纯电动汽车原车永磁交流同步电机，配套原车控制器，可以实现动力系统传递过程的演示教学。
(2)实训台配置启动开关、电子驻车开关、油门踏板、刹车踏板、换挡模块、电动真空助力系统，原车仪表等模块，原车仪表等可真实实现车辆各工况运行。
(3)训练台配置独立冷却循环系统，循环系统由电子水泵、电机、散热器、水箱、电子风扇等组成，电子水泵和电子风扇采用直流12V电源驱动。
(4)产品可以对纯电动汽车电驱动系统低压线路电信号进行诊断与测量，学员可以借助万用表，示波器等设备对各测试点进行检测。如：电压信号、电阻信号等。
(5)训练台检测面板UV打印彩色纯电动汽车电驱动系统电路原理图，检测面板采用亚克力材质；检测端子名称采用黑色字体UV打印，并标注与原理图上线路连接关系对应的数字。
(6)检测面板平铺，检测面板上UV打印原车线束插接器端子排列图。
(7)训练台采用钢架结构焊接而成，经高温喷塑工艺，底部安装4个万向脚轮，脚轮带自锁装置，可以固定位置。
(8)训练台与动力电池及管理系统训练台、纯电动汽车高压充配电总成训练台、电动空调系统训练台、电控助力转向系统训练台、车身电气系统训练台等互联互动。
(9)产品尺寸约：1800mm*1200mm*1700mm（长*宽*高）。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	9
	手持示波器
	套
	2

	
	10
	汽车万用表（钳表）
	台
	2

	
	11
	万用接线盒
	套
	2

	
	12
	绝缘测试仪
	台
	2

	
	13
	故障诊断仪
	台
	1

	新能源汽车电器实训室
	14
	纯电动汽车空调系统实训台
	台
	1

	
	15
	空调系统优教智评检测终端
	套
	1

	
	产品参数（纯电动汽车空调系统实训台，带智能教学系统)：
(1)产品采用比亚迪秦Ev纯电动汽车原车器件，可以真实的呈现该系统组成与各组件形态。
(2)设备断掉高压电后方便各组成部件拆卸，以及各组成件的认知。
(3)产品可以对汽车空调系统低压线路电信号进行测量，学员可借助万用表、示波器等设备对各测试点进行检测。如：电压信号、电阻信号、脉冲信号等。
(4)训练台检测面板UV打印彩色空调系统电路原理图，检测面板采用亚克力材质；检测端子名称采用黑色字体UV打印，并标注与原理图上线路连接关系对应的数字。
(5)检测面板平铺，检测面板上UV打印原车线束插接器端子排列图。
(6)训练台必须与纯电动汽车高压充配电总成训练台、纯电动汽车电驱动系统训练台、纯电动汽车动力电池及管理系统训练台、纯电动汽车电控助力转向训练台、纯电动汽车车身电气训练台等互联互动，为互联设备提供能量源。
(7)训练台采用钢架结构焊接而成，经高温喷塑工艺，底部安装4个万向脚轮，脚轮带自锁装置，用来固定位置。
(8)产品尺寸：1100mm*1200mm*1200mm（长*宽*高）。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	16
	纯电动汽车车身电器实训台
	台
	1

	
	产品参数（纯电动汽车车身电器系统实训台，带智能教学系统)：
(1)产品由纯电动汽车原车解剖车身及车身电器系统组成，对原车前后舱盖，前后左右门板进行局部解剖，真实展示车身夹层内部结构，并在解剖面上涂抹防护漆；
(2)车身内部结构完整，保留原车保险盒，低压蓄电池等，12V低压辅助电器系统可正常工作；
(3)可开展灯光、车门、玻璃升降等项目教学；
(4)台架与其他分控联动实训台互联互动，可清晰了解整车的工作流程状态。
(5)台架底座采用钢材材料，底部安装万向脚轮，脚轮带自锁装置，可以固定位置。
(6)训练台与动力电池及管理系统训练台、纯电动汽车高压充配电总成训练台、纯电动汽车电驱动系统训练台、纯电动汽车电动空调系统训练台、纯电动汽车电控助力转向系统训练台等互联互动。
(7)尺寸：4700*1500*1700mm

	
	17
	动力总成拆装实训台
	台
	1

	
	产品参数（动力总成拆装实训台)：
(1)采用比亚迪E5电动机类型为三相永磁同步电机，电动机最大输出扭矩10N.m，额定扭矩160N.m，最大输入功率160kW，额定功率80kW，最大输出转速12000rpm。
(2)变速器为单挡固定齿比变速器。
(3)桌面承重采用方管支撑，台面上装有优质不锈钢折弯面板，真不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，受力均匀，桌面下有加厚钢板支撑，承重能力强，不易变形。
(4)桌面平铺5mm厚度绝缘垫，可有效的避免拆装过程中，部件或油污的滑落对台面造成的损伤，同时也可避免各部件间
硬接触造成元件损坏。
(5)平台提供的动力总成完全满足电机绝缘电阻、接地电阻、气密性等检测和调试要求。
(6)平台具有电机与变速箱分离丝杆机构、电机定转子分离机构、变速箱360°任意翻转机构以及包括差速器轴承分离等拆装检测工装，实现电机与变速器、变速器各齿轮、差速器轴承等分离、清洁、检测、装配。电动机与变速器分离不需要吊装操作，无事故隐患。
(7)平台台面四周设计了油槽，齿轮拆卸、清洗、安装时油污直接可以回流到集油装置，保持环境整洁。
(8)平台采用上下双层结构梁支撑，承重大梁采用重型型材制作而成，安全稳固。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	18
	交直流充电桩教学实训台
	台
	1

	
	产品参数（交直流充电桩教学实训台)：
(1)采用纯电动汽车充电桩实物内部元件制作而成，可以实现对电动汽车采用交流和直流充电桩整个充电过程模拟教学。采用安全电压设计，并带有漏电保护装置和急停开关，使教师和学生在整个实训过程中的安全进一步提高学生对汽车充电设备操作能力。
功能特点：交流充电桩充电实训、直流充电桩充电实训、安全电压设计、适用于以下学习领域：充电系统的检测与维修参考

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	19
	桌面式虚拟现实操作平台一体机
	台
	1

	
	桌面式虚拟现实操作平台是一款功能强大的具有增强现实功能的虚拟现实设备，通过3D追踪眼镜和红外笔，可以营造出生动、立体、深度沉浸的交互式教学情境，不仅可以提高学习的效率和教学质量，更能激发学生自主学习的积极性和探索性。
(1)平台配置：不低于双核心四线程，主频不低于于3.8GHz；储存不低于8+256GSSD；显存不低于2GB。系统为一体化设计，设备可自由调整使用角度。
(2)硬件设备功能：
1)配套桌面式虚拟现实一体机智能化操作平台系统(投标文件中需提供对应软件著作权证书），当跟踪眼镜出现在屏幕传感器捕捉范围内，系统可以将普通显示方式自动切换成具有虚拟现实的3D显示方式；当跟踪眼镜在屏幕传感器之外，显示方式将自动切换至普通显示方式。
2)定位笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无需电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作。
3)3D跟踪眼镜：眼镜无需电池及连接线，眼镜边框上有多个反光点，用于平台上红外跟踪器的识别。
4)平台配套跟踪系统，当操作的教师戴上3D跟踪眼镜后，系统能准确判断眼镜所在位置，从而根据眼镜视角的不同来转换不同视角下的显示内容。
5)非跟踪转换3D眼镜（投标文件中需提供CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖厂家公章）：供旁观者使用，透过该眼镜用户可以观察到无重影的影像，并且不影响主操作者的头部跟踪交互。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	20
	86寸智能教学一体机
	套
	1

	
	电脑i5四代8+128，支持多种图像信号输入（HDMI，AV，VGA,TV）等可支持多屏互动、无线传屏、双向互动；开机完成后默认进入安卓系统主界面，屏幕左右侧中有快捷菜单，依次为返回、主页、任务、批注、信号源、侧边菜单等6大功能；悬浮快捷菜单可根据用户喜欢自定义应用功能；Android11.0嵌入式系统(不同配置系统有差异)。支持安卓20或电脑40点触摸操作，支持图像放大、缩小、旋转，支持各信号源切换后，触摸功能可用，支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源，支持在系统主页面点击任一信号源，支持前置按键一键开关电脑、电视、一键锁屏、一键节能等功能，支持无线2.4、5GWIFI、有线LAN；蓝牙5.0安卓系统提供全通道状态下浮动快捷菜单，可快速呼唤出常用应用功能，提供白板软件、批注、主页等快速进入功能，同时可由用户自行添加应用功能，同时浮动快捷菜单可随意拖动显示屏任意位置。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	21
	纯电动汽车拆装VR交互式实训软件
	套
	1
	备注：实训软件需提供现场演示材料

	
	22
	混动汽车动力系统拆装及原理VR实训系统
	套
	1
	

	
	23
	汽车VR智慧课堂教学软件
	套
	1
	

	
	24
	EA888发动机VR实训课堂软件
	套
	1
	

	新能源汽车整车
	25
	型号（待定）
	台
	1台
	




