江西枫林涉外经贸职业学院
电工电子实训室建设项目招标公告

招标编号：FLXY202505
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，江西枫林涉外经贸职业学院招标办公室受江西枫林涉外经贸职业学院委托，就该项目所需设备进行国内公开招标，欢迎有资质的企业前来参加投标。
一、基本情况
1.招标人：江西枫林涉外经贸职业学院。
2.项目地点：江西枫林涉外经贸职业学院位于江西省赣江新区永修组团。
3.项目简介：该项目是为满足我校教学实训使用需求特申请建设1间电工电子实训室，为提供良好的教学实训条件而策划实施的项目。
4.项目招标内容：电工电子实训室。（具体设备清单及参数详见招标文件）。
二、投标人资格要求
1.投标人应具有投标项目的经营范围，请提供投标人合格有效的法人营业执照副本、税务登记证和组织代码证的复印件各一份。
2.投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需）。法定代表人和投标代表的身份证复印件一份。
以上证件的复印件均须盖上单位公章进行扫描。
3.投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标活动应当具备的条件。
4.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
5.投标人被“信用中国”
（https://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的不能参加投标。
6.标书公示网址：http://www.jxfte.com/。
三、投标报名
报名时间：2025年11月24日至11月28日
递交投标文件时间：2025年12月1日至12月5日
开标时间：2025年12月9日16时
报名地点：江西枫林涉外经贸职业学院宁远楼A301室
报名联系人：陈永生
联系电话：13635970766
电子信箱：121697927@qq.com
报名所需提交的资料至少包括：投标申请函、投标期间联系人和联系方式（至少包括手机、电子信箱）、法定代表人授权委托书、企业营业执照（副本）及近1年完成的类似项目的设备供货业绩。
上述资料发邮件至上述邮箱，逾期递交的资料不予接受。对于提供虚假资料的投标人，一经查明，取消其投标人资格。另，发邮件时主题务必写明所投项目名称，发邮件后可电话或信息形式进行确认，否则如有遗漏，后果自负；招标联系人及联系方式请留下参与现场投标人的联系方式，以便后期项目各种事宜的联系沟通。
四、发售标书时间和地点
招标人将告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发售招标文件，时间和地点另行通知。



江西枫林涉外经贸职业学院
                       教务处
                          2025年11月24日


1.招标参数及要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注/用途

	1
	86交互智能平板
	1
	台
	主要功能要求
1、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。
2、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。
3、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。
4、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
5、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
6、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。
7、整机安卓和全部外接通道（HDMI、Type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，可以查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
8、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。
9、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤
10、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
11、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；

	2
	企业级路由器
	7
	台
	1、采用无阻塞交换架构，支持多核CPU；
2、包转发能力≥9Mpps，整机交换容量≥20Gbps；
3、WAN口配置：千兆combo口≥2个、万兆光口≥1个;LAN口配置：千兆电口≥8个(可切换为WAN口)，千兆combo口≥1个；模块插槽≥2个;
4、支持FE、GE、同异步串口、E1、T1等接口
5、支持静态路由，路由策略，RIP、OSPF、BGP、IS-IS; 支持IPv6静态路由；支持RIPng、OSFPv3、IS-ISv6、BGP4+等动态路由协议
6、支持IPsec VPN，GRE VPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN, VxLAN
7、支持LDP，MPLS L3 VPN，VLL，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR；

	3
	防火墙
	2
	台
	1、采用多核非x86架构；
2、实配吞吐量≥1.2Gbps、实配最大并发连接数≥30万、实配每秒新建连接≥2万；
3、实配千兆电口≥10个、实配千兆光口≥2个；
4、为了方便日志存储，设备支持硬盘扩展；
6、可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等；
7、支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、OSPF、BGP、IS-IS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS等。
8、支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护
9、支持与沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断
10、支持安全丰富的IPv6网络切换能力、策略管控能力、安全防护能力以及业务可视能力

	4
	交换机
	7
	台
	1、交换容量≥758Gbps，包转发率≥220Mpps（官网存在A/B值，以最小值为准）；
2、固定端口：千兆电口≥24个，万兆SFP+≥4个，支持业务端口扩展槽≥1个；
3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；
4、支持融合AC管理功能，整机可管理≥1K AP
5、支持MAC地址≥256K，支持ARP表项≥128K 
6、支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS
7、支持静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略；
8、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署；

	5
	无线AP
	7
	台
	1、支持802.11be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作
2、5G射频支持802.11be 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11be 2x2 MU-MIMO
3、总空间流数≥4；整机速率≥3.57Gbps
4、≥1个100/1000Mbps/2.5GE 自适应以太口
5、内置智能天线
7、实配电源适配器一个

	6
	无线AC控制器
	1
	台
	1、独立专业无线控制器，最大可管理AP数目≥512个，单台AC最大接入用户数量≥4K；
2、三层转发吞吐量≥10Gbps，单台AC提供2个10GE光口, 8个GE电口；
3、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal服务器；
4、支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步
5、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游；
6、提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控
7、支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议；
8、配置6个无线AP管理授权；

	7
	设备管理模块
	1
	台
	1、每台提供16个设备管理串口，支持可管理16台网络设备；
2、可根据实际网络状况设置网络打包机制，可保证服务器适应各种网络支持TCP和UDP Socket，串口可支持（TCP、UDP、TCP和UDP）会话先进完善的安全机制，允许不少于6个终端同时连接一台设备的同一串口；
3、处理器：不低于32位100兆；
4、内存：不低于8兆；
5、提供串口接口：不少于16个RS-232串口，形式：RJ45；
6、支持信号：RS-232:TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND；
7、支持串口通讯参数数据位：5/6/7/8；
8、支持校验：None/Even/Odd/Space/Mark；
9、软件特点协议：DHCP，Telnet，TCP，UDP，IP，ICMP，ARP；
10、实COM驱动：Windows NT/200/XP COM 驱动；
10、Fixed_tty：UNIX 和Linux 下固定TTY 驱动；
12、配置支持：包括Telnet、console、WEB浏览器三种方式，形式包括中文菜单和命令态两种；
13、支持TCP SERVER，TCP CLIENT 和UDP，兼容统一标准的网络API（Winsock，BSD Sockets）；
14、支持PPP、PAP和DHCP协议。

	8
	24口接入交换机
	1
	台
	1.交换机容量≥672Gbps；包转发率≥171Mpps；
2.设备支持≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP；
3.支持VLAN数≥4K，支持 Voice VLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN；
4.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3,VRRP协议；
5.支持PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM；
6.支持SNMPv1/v2c/v3、RMON、Telnet、SSH；
7.支持通过命令行、Web等方式进行配置和管理；
8.支持多虚一虚拟化技术，最大可将9台物理交换机从逻辑上虚拟为一台交换机。

	9
	48口接入交换机
	1
	台
	1.交换机容量≥672Gbps；包转发率≥207Mpps；
2.设备支持≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP；
3.支持MAC地址自动学习和老化，支持最大32K个MAC条目，支持MAC地址过滤
4.支持VLAN数≥4K，支持 Voice VLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN；
5.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3,VRRP协议；
6.支持PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM；
7.支持LACP、VRRP、BFD、LLDP
8.支持对端口出入方向进行速率限制、支持服文重定向、支持VLAN切片

	10
	机柜
	2
	台
	宽度：550mm  板材厚度：0.6mm
高度：600mm  深度：400mm

	11
	实训电脑
	7
	套
	1、CPU：处理器≥Intel I7 13代及以上
2、内存：16GB DDR5 5600MHz 内存 
3、硬盘：512G SSD M.2 2280 G4v TLC SSD； 
4、显卡：集成显卡
5、显示器：23.8寸LED液晶显示器，分辨率1920*1080，窄边框设计，具有VGA+HDMI接口
6、存储扩展：2个M.2 SSD槽位，1个HDD硬盘位，支持后续扩展存储
7、有线网卡：集成千兆RJ45口
8、扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位
9、键盘、鼠标：原厂键鼠
10、接口：不少于9个USB接口，其中1个USB-C、6个USB3.2 、前置不少于4个USB3.2 

	12
	电脑桌
	7
	张
	1400*600mm的学生电脑桌
1、钢木结合，桌面面板采用E1级绿色环保25mm厚度的多层实木板（颜色待定），硬度高，不易磨花，具有防火性能、防虫，防腐。
封边：选用PVC封边条；为保证产品质量，产品所使用的“PVC封边条”须符合国家标准：QB/T 4463-2013、 GB/T 24128-2018检验检测项目包含而不限于:①可迁移元素（可溶性重金属）：铅≤0.25mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤0.25mg/kg、汞≤0.5mg/kg、砷≤0.5mg/kg、钡≤10mg/kg、锑≤0.5mg/kg、硒≤1.0mg/kg、）、②氯乙烯单体≤0.1mg/kg、③邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量≤0.015%。④多溴联苯(PBB)（未检出）⑤抗菌性能：（金黄色葡萄球菌抗菌率：99.9%）、大肠杆菌抗菌率:99.9%）、⑥、防霉性能：（绳状青霉防霉等级：0级、长枝木霉防霉等级：0级）（响应文件中提供第三方检测机构出具带有CMA标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不全视为投标无效）。
2.桌钢支架：立柱站脚采用选用冷轧钢板经成型机一次轧制而成的异型材闭合高频焊管，两侧有两道向内凹加强筋以增强立柱的强度。立面尺寸不小于60mm×60mm,材料厚度为1.5mm。立柱正面采用整条≥7mm的软质弹性防撞条设计，免胶粘，防止磕碰带来的损伤。脚套:采用PP工程塑料一次性注塑成型；支架左右后三面钢质网孔档板；内部可放台式电脑主机钢制机柜及路由器，能安装电源插座，带绝缘过线槽主体钢制结构，保证无线头外漏。
3.表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电喷涂，表面无焊疤点；桌面留有一个60进线孔，并配有线盒

	[bookmark: _GoBack]13
	折叠单人椅
	7
	把
	带轮子可折叠单人椅子，加粗钢管椅架， 透气网布靠背，高密回弹海绵座垫、人体 工学承托扶手离地高70cm，尺寸:座宽45cm*座深 48cm*靠背离地高86cm；



