江西枫林涉外经贸职业学院
无人机装调实训室建设项目招标公告

招标编号：FLXY202506
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，江西枫林涉外经贸职业学院招标办公室受江西枫林涉外经贸职业学院委托，就该项目所需设备进行国内公开招标，欢迎有资质的企业前来参加投标。
一、基本情况
1.招标人：江西枫林涉外经贸职业学院。
2.项目地点：江西枫林涉外经贸职业学院位于江西省赣江新区永修组团。
3.项目简介：该项目是为满足我校教学实训使用需求特申请建设1间无人机装调实训室，为提供良好的教学实训条件而策划实施的项目。
4.项目招标内容：无人机装调实训室。（具体设备清单及参数详见招标文件）。
二、投标人资格要求
1.投标人应具有投标项目的经营范围，请提供投标人合格有效的法人营业执照副本、税务登记证和组织代码证的复印件各一份。
2.投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需）。法定代表人和投标代表的身份证复印件一份。
以上证件的复印件均须盖上单位公章进行扫描。
3.投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标活动应当具备的条件。
4.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。
5.投标人被“信用中国”
（https://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的不能参加投标。
6.标书公示网址：http://www.jxfte.com/。
三、投标报名
报名时间：2025年11月24日至11月28日
递交投标文件时间：2025年12月1日至12月5日
开标时间：2025年12月9日16时
报名地点：江西枫林涉外经贸职业学院宁远楼A301室
报名联系人：陈永生
联系电话：13635970766
电子信箱：121697927@qq.com
报名所需提交的资料至少包括：投标申请函、投标期间联系人和联系方式（至少包括手机、电子信箱）、法定代表人授权委托书、企业营业执照（副本）及近1年完成的类似项目的设备供货业绩。
上述资料发邮件至上述邮箱，逾期递交的资料不予接受。对于提供虚假资料的投标人，一经查明，取消其投标人资格。另，发邮件时主题务必写明所投项目名称，发邮件后可电话或信息形式进行确认，否则如有遗漏，后果自负；招标联系人及联系方式请留下参与现场投标人的联系方式，以便后期项目各种事宜的联系沟通。
四、发售标书时间和地点
招标人将告知投标人是否通过资格预审，对通过资格预审的投标人发售招标文件，时间和地点另行通知。



江西枫林涉外经贸职业学院
                       教务处
                          2025年11月24日


1.招标参数及要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注/用途

	1
	防静电工作台
	25
	台
	可有效防止静电产生，为电子设备装调等操作提供安全稳定的工作平台。1800*600*750+1450mm。配220V 1KW电源，照明灯，（包含方凳2个）

	2
	装调工具套装
	25
	套
	剪刀，十字、一字螺丝刀，5.5mm、4.0mm套筒，1.5mm、2.0mm、2.5mm内六角螺丝刀，斜口钳，尖嘴钳，球头钳等。

	3
	二合一恒温焊台
	25
	套
	焊锡，助焊剂，镊子，静电手环

	4
	装调辅料套装
	25
	套
	3M双面胶，尼龙轧带，热熔胶枪及热熔胶，绝缘胶布

	5
	万用表
	25
	个
	万用表

	6
	锂电池
	25
	个
	满足飞行需求

	7
	配套配件
	1
	套
	包含以下内容：
一、护目镜、手套：25套
二、电池安全充电柜：1个
三、防摔减震垫：5个
3MM厚
四、停机坪：5套
五、多轴无人机飞行障碍：1套
满足轴距450mm以下飞机飞行
六、系留测试电源：3套
电压直流15V 电流大于30A

	8
	初级多旋翼无人机装调实训套装
	15
	套
	四轴多旋翼，空机重量不大于0.5Kg， 对称电机轴距不大于250mm、飞行时间大于5分钟，最大续航时间8分钟以上，采用无刷电调电机动力，配护桨

	9
	中级多旋翼无人机装调实训套装
	10
	套
	四旋翼无人机，空机重量不大于1.6Kg，对称电机轴距大于400mm不大于450mm、飞行时间不小于15分钟，采用PIXHAWK2.4.8开源飞控，可扩展搭载传感器、智能抓取系统 、应急照明系统、航拍模块等任务载荷

	10
	桌椅
	1
	套
	1400*600mm桌子（含椅子1把）
1、钢木结合，桌面面板采用E1级绿色环保25mm厚度的多层实木板（颜色待定），硬度高，不易磨花，具有防火性能、防虫，防腐。
封边：选用PVC封边条；为保证产品质量，产品所使用的“PVC封边条”须符合国家标准：QB/T 4463-2013、 GB/T 24128-2018检验检测项目包含而不限于:①可迁移元素（可溶性重金属）：铅≤0.25mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤0.25mg/kg、汞≤0.5mg/kg、砷≤0.5mg/kg、钡≤10mg/kg、锑≤0.5mg/kg、硒≤1.0mg/kg、）、②氯乙烯单体≤0.1mg/kg、③邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量≤0.015%。④多溴联苯(PBB)（未检出）⑤抗菌性能：（金黄色葡萄球菌抗菌率：99.9%）、大肠杆菌抗菌率:99.9%）、⑥、防霉性能：（绳状青霉防霉等级：0级、长枝木霉防霉等级：0级）（响应文件中提供第三方检测机构出具带有CMA标识的检测报告扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不全视为投标无效）。
2.桌钢支架：立柱站脚采用选用冷轧钢板经成型机一次轧制而成的异型材闭合高频焊管，两侧有两道向内凹加强筋以增强立柱的强度。立面尺寸不小于60mm×60mm,材料厚度为1.5mm。立柱正面采用整条≥7mm的软质弹性防撞条设计，免胶粘，防止磕碰带来的损伤。脚套:采用PP工程塑料一次性注塑成型；支架左右后三面钢质网孔档板；内部可放台式电脑主机钢制机柜及路由器，能安装电源插座，带绝缘过线槽主体钢制结构，保证无线头外漏。
3.表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电喷涂，表面无焊疤点；桌面留有一个60进线孔，并配有线盒
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